**Nematic Phase:**

230 oC



227 oC



220 oC



200 oC



180 oC



**DC Phase:**

170 oC



105 oC



**Crystal Phase:**

100 oC



95 oC



30 oC

